# Настройка глобальных параметров почты

По умолчанию Plesk работает совместно с почтовым сервером, который обеспечивает работу электронных почтовых ящиков и рассылок. Почтовый сервер не требует дополнительной настройки и готов к работе сразу после установки. Однако мы рекомендуем вам ознакомиться с настройками по умолчанию, чтобы убедиться, что они вам подходят.

Для просмотра или настройки параметров почтовой службы:

Перейдите в раздел Инструменты и настройки > Настройки почтового сервера (в разделе Почта).

## Общие параметры

1. Если вы хотите, чтобы ваши клиенты могли создавать почтовые учетные записи через Панель клиента и использовать почтовые услуги, предоставляемые почтовым сервером Plesk, оставьте выбранной опцию Включить функции управления почтой в Plesk. Если вы используете внешний почтовый сервер, отключите эту опцию.

2. Вы можете изменить установленный почтовый сервер и установленный сервер IMAP/POP3 с помощью соответствующих ссылок, ведущих на страницу установщика Plesk.

3. Если вам необходимо ограничить размер письма, которое может быть отправлено через ваш сервер, укажите нужное значение в килобайтах в поле Максимальный размер сообщения. В противном случае оставьте поле пустым.

4. В Plesk для Linux вы можете изменить стандартные ограничения почтового сервера на количество одновременных подключений. Это полезно, например, для почтовых хостеров, желающих увеличить количество одновременных подключений к почтовому серверу.

   Также вы можете изменить ограничение на количество подключений с одного и того же IP-адреса. Низкое значение этого ограничения может повлиять на работу пользователей, которые подключаются к почтовому серверу с нескольких компьютеров с брандмауэром, а также пользователей, у которых несколько почтовых аккаунтов.

   Чтобы установить подходящие значения, вам нужно оценить не только возможное общее количество подключений, но и ресурсы памяти и процессора на сервере.

   Общее количество подключений рассчитывается как сумма всех подключений через один и тот же протокол(IMAP, POP3, IMAP over SSL/TLS или POP3 over SSL/TLS), то есть для любого из протоколов действует одно ограничение.

   Если вы используете Courier IMAP, вы можете указать следующие ограничения:

   - Максимальное количество подключений (IMAP, POP3, IMAP over SSL/TLS или POP3 over SSL/TLS). Эта настройка означает максимальное количество процессов IMAP или POP3, которое может быть запущено на сервере.
   - Максимальное количество подключений на один IP-адрес. Эта настройка означает максимальное количество подключений по одному протоколу, которое сервер будет принимать от одного IP-адреса.

   Эти настройки соответствуют конфигурационным параметрам Courier IMAP `MAXDAEMONS` и `MAXPERIP`.

   Если вы используете Dovecot, вы можете указать следующие ограничения:

   - Максимальное количество подключений (IMAP, POP3, IMAP over SSL/TLS или POP3 over SSL/TLS). Эта настройка означает максимальное количество одновременно подключенных пользователей почты.
   - Максимальное количество подключений на один IP-адрес пользователя. Эта настройка означает максимальное количество подключений по одному протоколу, которое почтовый пользователь может установить с одного IP-адреса.

   Эти настройки соответствуют конфигурационным параметрам Dovecot `process_limit` и `mail_max_userip_connections`.

5. (Необязательно) Чтобы разрешить клиентам отправку почтовых сообщений через порт 587, поставьте галочку “Включить службу SMTP на порту 587 на всех IP-адресах” (в Plesk для Linux) или “Включить отправку сообщений на всех IP-адресах” (в Plesk для Windows) и разрешите соединения на порту 587 в настройках брандмауэра.

   Вы можете также попросить клиентов указать порт 587 в качестве порта для исходящих SMTP-соединений в настройках почтовых программ.

6. В Plesk для Linux с почтовым сервером Postfix вы можете изменить IP-адрес, используемый для отправки почты. Кроме того, если ваш сервер отправляет почту с IP-адресов доменов, вы можете указать имя компьютера, которое следует использовать в приветствиях SMTP.

   Выберите один из трех вариантов:

   - Отправлять с IP-адресов доменов. По умолчанию почта с каждого домена отправляется с его IP-адреса. Имя компьютера, используемое в приветствиях SMTP, является именем сервера Plesk, указанным на странице Инструменты и настройки > Настройки сервера. В результате включения этой опции почта, отправляемая с некоторых или всех доменов, может помечаться как спам, если имя сервера Plesk распознается неправильно, или если IP-адрес домена отличается от адреса, которому соответствует имя сервера Plesk.

     Лучше всего использовать эту опцию, если на вашем сервере Plesk используется всего один IP-адрес.

   - Отправлять с IP-адресов доменов и использовать имена доменов в приветствии SMTP-сервера. Если выбрать эту опцию, то приветствие SMTP будет содержать имя домена, с которого отправляется сообщение.

Предупреждение

В результате включения этой опции почта, отправляемая с некоторых или всех доменов, может помечаться как спам, если почтовый сервер получателя использует cbl, и более одного домена на сервере Plesk используют один и тот же IP-адрес.

Кроме того, использование этой опции на серверах Plesk, где размещено большое количество (свыше 100) доменов, может привести к значительному увеличению нагрузки на сервер.

Лучше всего использовать эту опцию, если вы предоставили каждому домену на сервере Plesk выделенный IP-адрес, а общее количество доменов на сервере невелико.

- Отправлять с указанных IP-адресов. Возможно, вы захотите использовать определенные IPv4 и IPv6 адреса для всей исходящей почты. Отправка всей почты с определенного адреса может пригодиться, например, если IP-адрес почтового сервера попал в публичные черные списки, такие как Spamhaus или OpenBL. Если вы выберете Нет, то исходящая почта отправляться не будет.

## Параметры ретрансляции

Выберите режим ретрансляции почты.

При закрытой ретрансляции почтовый сервер будет принимать только сообщения, адресованные пользователям с почтовыми ящиками на этом сервере. Ваши клиенты не смогут отправлять письма через SMTP-сервер исходящей почты, поэтому не рекомендуется устанавливать закрытый режим работы.

В случае ретрансляции почты после авторизации только ваши клиенты смогут получать и отправлять письма через ваш почтовый сервер. Мы рекомендуем оставить галочку требуется авторизация и выбрать методы авторизации:

- Авторизация POP3. В этом случае после того, как пользователь успешно прошел авторизацию на сервере POP, ему разрешается отправлять или получать почту через почтовый сервер в течение указанного периода времени.
- Авторизация SMTP. В этом случае почтовый сервер запрашивает авторизацию, если сообщение должно быть отправлено на внешний адрес.

Кроме того, вы можете разрешить открытую ретрансляцию без авторизации, которая по умолчанию скрыта из пользовательского интерфейса. Включать ретрансляцию почты без авторизации не рекомендуется, так как при этом спамеры смогут рассылать почту через ваш сервер. Если вы хотите настроить открытую ретрансляцию, подключитесь к серверу, найдите файл `root.controls.lock` в папке установки Plesk (`PRODUCT_ROOT_D/var/root.controls.lock` в Linux и `PRODUCT_DATA_D/var/root.controls.lock` в Windows) и удалите из него строку `/server/mail.php3:relay_open`. В панели управления появится параметр открытой ретрансляции.

Если в Plesk для Windows вы не хотите использовать ограничения на ретрансляцию для сетей, которым доверяете, укажите IP-адреса и маски этих сетей в поле Не ограничивать ретрансляцию со следующих сетей (например, 123.123.123.123/16) и щелкните по значку . Чтобы удалить сеть из списка, щелкните по расположенному напротив нее значку .

Считается, что промежуточные узлы, входящие в сети из этого списка, не являются источниками спама, открытыми ретрансляторами или открытыми прокси-серверами. Теоретически надежные компьютеры могут передавать спам, но не могут быть его источником и подделывать заголовки данных. Такие компьютеры никогда не будут проверяться на присутствие в черных списках DNS.

Почтовый сервер SmarterMail позволяет включать функцию Требовать проверку подлинности SMTP на уровне домена. Однако эту функцию можно включить только тогда, когда в Plesk на уровне сервера настроена открытая ретрансляция. При использовании других режимов ретрансляции Plesk эту функцию отключает. Чтобы включить эту функцию, настройте в Plesk открытую ретрансляцию, как описано выше, и перейдите на страницу SmarterMail > Настройки > Настройки по умолчанию > Настройки домена по умолчанию.

## Ограничения на исходящую почту

Включить ограничения на исходящие почтовые сообщения. Эта опция позволяет предотвратить отправку спама с сервера Plesk. Более подробную информацию смотрите в разделе Защита от исходящего спама.

Примечание

Ограничения, которые вы видите в Настройках почты для всего сервера, – это значения по умолчанию, которые используются в тарифных планах и подписках, если не указаны индивидуальные ограничения. Читайте подробнее об этих ограничениях в разделе Как работают ограничения.

Помимо ограничений вы можете настроить следующие параметры:

- Разрешить скриптам и пользователям использовать Sendmail (только Linux). Скрипты и системные пользователи подписок смогут отправлять почтовые сообщения с помощью Sendmail, даже если превышены ограничения для почтового ящика и домена. Максимальное количество сообщений, которое может быть отправлено, будет определяться ограничением для всей соответствующей подписки. Сообщения отправляются от лица системного пользователя подписки.

- Период создания отчетов. Если в течение этого периода были попытки превысить ограничения на исходящую почту, то на домашней странице Plesk появляется соответствующее оповещение. Кроме того, на основе статистики за этот период создаются отчеты.

- Период отправки уведомлений. Если в течение этого периода были попытки превысить ограничения на исходящую почту, то на электронную почту администратора приходит уведомление.

  Если вы включите ограничения на исходящую почту, то в разделе Почта на экране Инструменты и настройки появится новая ссылка – Контроль исходящей почты. Она позволяет просматривать подробную статистику исходящей почты для всех объектов Plesk.

Примечание

В Plesk для Windows перед использованием ограничений на исходящую почту нужно выполнить определенные действия. Смотрите ниже.

Прежде чем настраивать ограничения на исходящую почту для Windows-хостинга, сделайте следующее:

1. Закройте ретранслятор и удалите все адреса из его списка надежных сетей и IP-адресов.
2. Откройте страницу Инструменты и настройки > Внешний сервер SMTP и убедитесь, что там включена опция Разрешить Plesk отправлять уведомления через этот сервер SMTP.

## Настройки антивируса

Выберите программу защиты от вирусов, которая будет использоваться на сервере. Более подробную информацию смотрите в разделе Антивирусы.

## Защита от спама

Выберите программы защиты от спама, которые будут использоваться на сервере. Если вы хотите настроить защиту от спама на основе антиспама SpamAssassin или систем на базе DKIM, DNS Blackhole Lists или Sender Policy Framework (SPF), смотрите раздел Защита от спама.

## Имена почтовых пользователей POP3/IMAP

Если вы пользуетесь почтовым сервером Qmail, вы можете выбрать формат почтовой учетной записи.

Выбор опции Разрешено использование как кратких, так и полных имен позволит пользователям использовать для авторизации только левую часть адреса, до знака @, (например, `имя-пользователя`) или указывать полный адрес электронной почты (например, `имя-пользователя@ваш-домен.com`).

Чтобы избежать проблем, которые могут возникнуть при авторизации у пользователей, зарегистрированных в других доменах, но имеющих такие же имена и пароли, рекомендуется выбрать опцию Разрешено использование только полных имен.

Если вы включите поддержку только полных имен учетных записей почты, вы не сможете вернуться к использованию коротких имен, пока не убедитесь, что на других доменах нет учетных записей пользователей с такими же именами и паролями, а также нет зашифрованных паролей к почтовым ящикам.