# Порты, используемые Plesk

В этом разделе мы расскажем, как настроить встроенный брандмауэр, чтобы открыть доступ для Plesk и его служб.

Ниже приведен список портов и протоколов, используемых службами Plesk.

Название службы | Порты, используемые службой
--- | ---
Административный интерфейс Plesk по HTTPS | TCP 8443
Административный интерфейс Plesk по HTTP | TCP 8880
Samba (общий доступ к файлам в сетях под Windows) | UDP 137, UDP 138, TCP 139, TCP 445
Служба VPN | UDP 1194
Веб-сервер | TCP 80, TCP 443
Сервер FTP | TCP 21
Сервер SSH (secure shell) | TCP 22
Сервер SMTP (отправка электронной почты) | TCP 25, TCP 465
Сервер POP3 (получение электронной почты) | TCP 110, TCP 995
Сервер IMAP (получение электронной почты) | TCP 143, TCP 993
Служба смены пароля электронной почты | TCP 106
Сервер MySQL | TCP 3306
Microsoft SQL Server | TCP 1433
Сервер PostgreSQL | TCP 5432
Соединения с сервером лицензий | TCP 443
Сервер доменных имен | UDP 53, TCP 53
Установщик Plesk, обновления Plesk | TCP 8447

Примечание

Если Presence Builder установлен как компонент Plesk, то Presence Builder использует тот же протокол и порт, что и интерфейс Plesk.