# Подготовка Plesk для Linux к клонированию

1. Установите Plesk

   Выполните чистую установку Plesk. Смотрите инструкции в разделе Установка Plesk для Linux с помощью консоли установщика

2. Настройте Plesk

   Настройте Plesk так, как должны быть настроены клонированные экземпляры. Такая настройка может включать в себя следующее:

   - Макет пользовательского интерфейса с персональными режимами, определенный во время послеустановочной настройки. Подробную информацию смотрите в разделе Послеустановочная настройка Plesk на одном сервере.

   - Настройки интерфейса и локализации. Подробную информацию смотрите в разделе Appearance and Branding.

   - Оформление контрольной панели и элементы интерфейса. Смотрите раздел Настройка внешнего вида Plesk.

   - Хостинг-планы и подписки. Подробную информацию смотрите в разделе Хостинг-планы и подписки.

   - Шаблон DNS. Подробную информацию смотрите в разделе Шаблон DNS.

3. Подготовка к клонированию

   Воспользуйтесь командой `cloning --update -prepare-public-image true` для подготовки экземпляра Plesk к клонированию. Также по желанию вы можете указать некоторые дополнительные опции:

   - Сохранить первоначальные настройки

     По умолчанию команда `cloning` сбрасывает конфигурационные параметры экземпляра: каждый клонированный экземпляр нужно будет настраивать заново. Используйте опцию `-reset-init-conf false`, чтобы сохранить первоначальные настройки при клонировании.

   - Сбросить лицензию

     Вы можете по желанию удалить лицензию при клонировании, чтобы она не копировалась на все клонированные экземпляры. Для этого используйте опцию `-reset-license true`.

   - Отключить обновления после клонирования

     После запуска клонированного экземпляра специально проверяется наличие обновлений для текущей версии, и при необходимости они устанавливаются. Установка обновлений работает по таким же правилам, как и при выполнении задачи ежедневного обслуживания. Можно отменить установку обновлений, пропустив параметр `-skip-update true` во время клонирования.

   Когда включена переконфигурация IP-пула, каждый раз при перезапуске сервера Plesk он будет заново обнаруживать IP-адреса и соответственно перенастраивать свой IP-пул. Используйте эту опцию при динамическом выделении IP-адресов виртуальным серверам. Вы можете пропустить этот шаг, если для виртуальных серверов, на которые вы хотите скопировать Plesk, используются статические IP-адреса. Кроме того, это позволит сократить время запуска Plesk, так как ему не нужно будет каждый раз перенастраивать IP-пул.

       # /usr/local/psa/bin/ipmanage --auto-remap-ip-addresses true

   Более подробную информацию об утилите `cloning` смотрите в разделе cloning: Настройки клонирования сервера.

4. Создайте снимок состояния

   Остановите (выключите) соответствующую виртуальную машину. Затем создайте образ виртуальной машины (снимок состояния) средствами той программы, которую вы используете для управления виртуальными машинами. Как это сделать, смотрите в документации к вашей программе.

Примечание

При подготовке Plesk к клонированию не перезапускайте службу `psa` и не выключайте виртуальную машину, на которой установлен Plesk.

# Например: Подготовка экземпляра Plesk для Linux к клонированию

Следующая команда подготавливает Plesk к клонированию, сбрасывая конфиденциальную информацию и лицензию, при этом сохраняя результаты послеустановочной настройки и отключая автоматические обновления.

    # /usr/local/psa/bin/cloning --update -prepare-public-image true -reset-init-conf false -reset-license true -skip-update true