# Послеустановочная настройка с помощью Plesk CLI

1. Выполните первоначальную настройку сервера

   Используйте утилиту `init_conf` с командой `--init` для предоставления информации, необходимой для инициализации сервера. Эта информация включает:

   - Личные данные администратора Plesk,

   - Новый пароль администратора Plesk вместо созданного по умолчанию во время установки,

   - Полное имя хоста (необязательно).

   Подробное описание и примеры того, как выполнить первоначальную настройку сервера с помощью CLI, смотрите:

   - для Linux: init_conf: настройка сервера

   - для Windows: init_conf.exe: первоначальная настройка сервера и личные данные администратора

2. Установите ключ лицензии

   Используйте утилиту license для установки на сервере лицензионного ключа продукта, а также дополнительных лицензионных ключей.

   Подробное описание и примеры того, как устанавливать лицензионные ключи с помощью CLI, смотрите:

   - для Linux: license: лицензионные ключи

   - для Windows: license.exe: лицензионные ключи

Следующие операции не обязательны для послеустановочной настройки Plesk, но они могут быть полезны для дальнейшей настройки Plesk для вашей рабочей среды.

# Выберите режим интерфейса Plesk

Используйте утилиту `poweruser` для переключения режимов интерфейса Plesk.

Подробное описание и примеры того, как переключать режимы интерфейса, смотрите здесь:

- для Linux: poweruser: режим Power User

- для Windows: poweruser.exe: режим Power User

Назначение режимов интерфейса и различия между режимами Service Provider и Power User описаны здесь: Интерфейс Plesk.

# Установите язык по умолчанию

Используйте `admin --update -locale` для установки какого-либо языка в качестве языка по умолчанию в интерфейсе Plesk.

Подробное описание и примеры того, как изменять настройки интерфейса администратора, смотрите здесь:

- для Linux: admin: настройки панели администратора

- для Windows: admin.exe: настройки панели администратора

# Пример 1: Выполнение первоначальной настройки сервера

Следующая команда:

- задает IP-адрес по умолчанию 192.0.2.14 и присваивает ему тип «общий»;

- задает маску сети 255.255.255.0 и имя сетевого интерфейса eth0 для IP-адреса по умолчанию;

- добавляет общие IP-адреса 192.0.2.46 и 192.0.2.47 в Plesk;

- задает имя администратора Plesk «John Doe» и пароль администратора adminpass;

- задает для администратора номер телефона 555-5555, номер факса 333-3333 и почтовый адрес admin@example.com;

- задает имя компании администратора «Megacompany Inc.», адрес «45 Trail street», город «New York», индекс «10292» и страну «United States».

    plesk bin init_conf --init \
        -default-ip 192.0.2.14 \
        -netmask 255.255.255.0 \
        -iface eth0 \
        -ip-type shared \
        -hostname example.com \
        -shared_ips add:192.0.2.46,192.0.2.47 \
        -name "John Doe" \
        -passwd adminpass \
        -phone 555-5555 \
        -fax 333-3333 \
        -email admin@example.com \
        -company "Megacompany Inc." \
        -address "45 Trail street" \
        -city "New York" \
        -zip 10292 \
        -country US \
        -state NY

# Пример 2: Установка ключа лицензии

Следующая команда устанавливает дополнительный ключ лицензии:

    plesk bin license -i AB1C23-4DEF56-7GHI89-JK1L23-MNP456 -additional-key true