# Работа Plesk под управлением маршрутизатора с NAT

Если ваш сервер Plesk работает под управлением NAT, вы можете в интерфейсе Plesk установить соответствие между частными IP-адресами на сервере и общедоступными IP-адресами. Таким образом, в интерфейсе Plesk показываются общедоступные IP-адреса вместо соответствующих частных IP-адресов, делая существование NAT прозрачным для клиентов и реселлеров.

Чтобы установить соответствие между общедоступным и частным IP-адресами, перейдите на страницу Инструменты и настройки > IP-адреса, нажмите IP-адрес, для которого хотите назначить соответствующий общедоступный адрес, и впишите общедоступный IP-адрес в поле Внешний IP-адрес.

После установления соответствия между одним или несколькими общедоступными и частными IP-адресами, все записи A-записи в DNS-зонах всех существующих доменов будут автоматически привязаны к правильным внешним IP-адресам, а A-записи в DNS-зонах вновь создаваемых доменов будут указывать на соответвующие (общедоступные) IP-адреса после создания домена.