# Настройка пассивного режима FTP на экземпляре Google Cloud

Если ваш сервер Plesk разрешает только активные соединения по FTP, клиентам может быть трудно или невозможно подключиться к серверу по FTP. Мы рекомендуем разрешить пассивные соединения по FTP. В этом разделе мы расскажем, как включить пассивный режим FTP в Plesk, установленном на экземпляре Google Cloud Platform.

Чтобы настроить пассивный режим FTP:

1. Создайте правило брандмауэра. Обратите особое внимание на следующие поля:

   - “Имя”. Дайте правилу брандмауэра узнаваемое имя, чтобы вы могли отличать его от других.

   - “Приоритет”. Оставьте значение по умолчанию `1000`.

   - “Direction of traffic (Направление трафика)” и “Action on match (Действие при соответствии)”. Выберите опцию Ingress (Доступ) и установите флажок Allow (Разрешить).

   - “Targets (Цели)”. Google Cloud позволяет добавлять правила брандмауэра ко всем выбранным экземплярам:

     - Чтобы применить правило брандмауэра ко всем экземплярам в сети, выберите All instances in the network (Все экземпляры в сети) в разделе “Targets (Цели)”.

     - Чтобы применить правило брандмауэра к конкретным экземплярам, присвойте targetTags (целевые тэги) этим экземплярам. Затем выберите Specified target tags (Указанные целевые тэги) в разделе “Targets (Цели)” и укажите тэги в разделе “Target tags (Целевые тэги)”.

       Правило брандмауэра применяется к экземпляру, имеющему хотя бы один совпадающий тэг. Например, если вы укажете тэги «plesk» и «ftp», правило брандмауэра будет применено к экземпляру с тэгами «plesk» и «centos», а также к экземпляру с тэгами «ftp» и «ubuntu».

   - “Source filter (Фильтр источника)”. Оставьте опцию по умолчанию “Выбор диапазона IP-адресов”.

   - “Source IP ranges (Диапазоны IP-адресов источника)”. Укажите `0.0.0.0/0`, чтобы разрешить все диапазоны.

   - “Протоколы и порты”. Оставьте опцию по умолчанию “Specified protocols and ports (Указанные протоколы и порты)” и укажите следующий диапазон портов в поле ниже:

         tcp:49152-65535

2. Нажмите Create (Создать).

   Правило брандмауэра создано. Вы можете видеть его в списке “Firewall rules (Правила брандмауэра)”.

Необходимая конфигурация завершена. Теперь вы можете использовать пассивный режим FTP на экземпляре Google Cloud.