# Установка и предварительные требования

Перед началом миграции убедитесь, что исходный сервер или серверы доступны по сети и установите компонент Plesk Migrator на целевом сервере Plesk.

## Установка Plesk Migrator

Чтобы установить Plesk Migrator, используя интерфейс Plesk

1. Войдите в Plesk на целевом сервере как администратор.
2. Перейдите в раздел Инструменты и настройки > Обновления > Установить/удалить компоненты.
3. Выберите Установить возле компонента Plesk Migrator.

Чтобы установить Plesk Migrator через командную строку

1. Войдите на целевой сервер по SSH как пользователь `root` (Linux) или по RDP как пользователь `administrator` (Windows).
2. Запустите установщик Plesk следующим образом:
   1. (Linux) Выполните команду `plesk installer`.
   2. (Windows) Откройте консоль командной строки и выполните команду `"%plesk_bin%\ai.exe" --console`.
3. Следуйте инструкциям мастера установки, пока не дойдете до шага выбора компонентов.
4. Отметьте компонент «Plesk Migrator» для установки и завершите процедуру установки, следуя инструкциям на экране.

## Предварительные требования к миграции

Для успешной миграции необходимо, чтобы на исходном и целевом серверах был открыт ряд портов TCP и UDP.

На серверах Unix откройте следующие порты:

- Порт TCP 22 для соединений по SSH на исходных серверах.
- Порт TCP 8443 для доступа по Plesk XML API на целевом сервере и на исходных серверах в случае миграции с Plesk.
- Порты TCP 110 и 143 для POP3 и IMAP на исходном и целевом серверах. Они используются для проверки после миграции.

На серверах Windows откройте следующие порты:

- Порты TCP 135, 139, 445 и порты UDP 137, 138. Убедитесь, что эти порты открыты как на исходном, так и на целевом сервере.
- Порт TCP 1433 для Microsoft SQL Server, если он используется как экземпляр по умолчанию.
- Порт UDP 1434 и все (или выбранные вручную) порты TCP для Microsoft SQL Server, если он используется как именованный экземпляр.
- Порт TCP 10155 для произвольной службы Plesk Migrator, выполняющей различные задачи.
- Порт TCP 10156 для rsync-сервера.
- Порт TCP 8443 для доступа по Plesk XML API на целевом сервере и на исходных серверах в случае миграции с Plesk.
- Порты TCP 110 и 143 для POP3 и IMAP на исходном и целевом серверах. Они используются для проверки после миграции.

Кроме того, удостоверьтесь в том, что сайт https://autoinstall.plesk.com доступен с целевого сервера.

Мы рекомендуем вам установить и сконфигурировать все необходимые службы и настройки на целевом сервере перед выполнением миграции. Например, если вы планируете перенос баз данных MySQL, убедитесь, что сервер MySQL установлен и запущен на целевом сервере, и так далее.

Убедитесь, что у Plesk на целевом сервере есть отдельная лицензия. Иначе у вас могут возникнуть проблемы с проверкой лицензии во время миграции. Возможные способы получения лицензии описаны в Руководстве администратора.